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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu


(Numer referencyjny: GPIOS.0271.12.2026)


MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE 



	







	Wymagania minimalne Zamawiającego
	Potwierdzenie spełnienia wymagań *

	Wymagania ogólne

	1.
	Rodzaj pojazdu – specjalny pożarniczy lub do celów specjalnych.
	

	2.
	typ:  GBA - średni samochód ratowniczo-gaśniczy
	

	3.
	Samochód wyprodukowany nie później niż w 2004r. , przebieg nie większy niż 20.000 km.
	Rok prod. podwozia i  zabudowy ……………

	4.
	Samochód musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:
· ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z 2025r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843, 1872, z 2026 r. poz. 180) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
· rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej. (Dz. U. 2019 r. poz. 594).
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z  2024 r. poz. 502).

· rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. , poz. 1002).
· Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (zgodnie z normą PN-EN 1846-2). Samochód kategorii uterenowionej/terenowej (zgodnie z  normą 1846-1).
· Wykonawca ma obowiązek dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.:
- dowód rejestracyjny,
-aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP,
- pozostałe dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny , jeżeli zachodzi taka konieczność.
	

	5.
	Oznakowanie samochodu strażackiego zgodne z projektem zaakceptowanym przez zamawiającego.
	

	6.
	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z  2024 r. poz. 502)
	

	Wymagania minimalne

	1.
	· kabina fabrycznie czterodrzwiowa, na bazie jednej płyty podłogowej, umożliwiająca dostęp do silnika,
· układ miejsc 2 + 2 + 2, przy czym 2 siedzenia muszą być wsparte siłownikami umożliwiającymi ich złożenie,
· indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
· mocowanie na min. 2 aparaty powietrzne umożliwiające jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego typu oraz odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,
· miejsce pomiędzy kierowcą a załogą wykorzystane jako stanowisko ładowania,
· min. 2 poręcze drzwiowe umożliwiające bezpieczne wyjście z kabiny,
· min. 2 gniazda samochodowe z instalacją 24V umiejscowione na desce rozdzielczej i w przedziale załogi,
· stopnice przednie kierowcy i dowódcy ruchome z możliwością złożenia podczas pokonywania stromego podjazdu,
· panele sterujące w przedziale kierowcy i dowódcy wyposażone w  następujące funkcje:
- kontrolka informująca o uruchomieniu pompy,
- możliwość uruchomienia pompy,
- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych.

	

	2.
	Wszystkie funkcje układów i urządzeń muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od – 20°C do + 40°C 
	

	3.
	Kierownica z lewej strony.
	

	4.
	Silnik diesla o zapłonie samoczynnym , moc min. 175 KM, pojemność do 5000 dm3.
	

	5.
	Kolor nadwozia czerwony RAL3000 lub zbliżony.
	

	6.
	Skrzynia biegów manualna.
	

	7.
	Układ napędowy 4x4 napęd na wszystkie koła. Tylna oś wyposażona w ogumienie terenowe o zwiększonej nośności i wymiarach dostosowanych do jazdy w trudnym terenie. 
	

	8.
	Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa).
	

	
	
	

	9.
	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza musi składać się z:
2. oświetlenia ostrzegawczego i sygnalizacji dźwiękowej,
3. akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania w czasie jazdy,
4. instalacji przeznaczona do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny).
	

	10.
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu:
5. generator dźwięków z modulatorem elektronicznym i zmienną gamą,
6. generator dźwięków pneumatycznych ze zmienną gamą,
7. dwufunkcyjna belka świetlna na przedzie pojazdu z funkcją megafonu,
8. belka świetlna LED na tyle pojazdu z możliwością wyboru pracy oświetlenia,
9. min. 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne umieszczone na pokrywie silnika, na wysokości lusterek wstecznych,
10. na dachu musi znajdować się osłona pełniąca funkcję belki świetlnej z 4 stroboskopowymi LED barwy niebieskiej
	

	11.
	Pojazd musi posiadać oświetlenie typu LED zapewniające dobrą widoczność pola pracy w warunkach słabej widoczności.
	

	12.
	Oświetlenie wew. włączane automatycznie po otwarciu skrytek na sprzęt, i przedział autopompy.
	

	13.
	Instalacja elektryczna 24V, z biegunem ujemnym na masie, pojemność akumulatora min. 140 Ah.
	

	14.
	Instalacja 230V w przedziale pasażerskim umożliwiająca zasilanie i ładowanie urządzeń.
	

	15.
	Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym .
	

	16.
	Wymiary pojazdu :
długość max. – 7.000 mm
rozstaw osi max. – 3600 mm
wysokie kąty natarcia, zjazdu i podjazdu.
prześwit przedniego zderzaka min. 650 mm.
prześwit belki tylnej min. 500 mm.
	

	17.
	Zbiornik paliwa minimum 120 litrów .
	

	Zabudowa pożarnicza

	1.
	Zabudowa musi być wykonana z elementów nierdzewnych zabezpieczonych przed korozją. Podłoga skrytek wykończona blachą aluminiową, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. W skrytkach sprzętowych wymagany jest aluminiowy system mocowania z możliwością regulacji wysokości.
	

	2.
	Schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi
	

	3.
	Dach zabudowany w formie podestu z wykończeniem antypoślizgowym.
	

	4.
	Z tyłu pojazdu musi być zamontowana aluminiowa drabinka do wejścia na dach, ze stopniami antypoślizgowymi.
	

	5.
	Dach pojazdu, platforma i podest roboczy oraz podłoga kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	6.
	Pojazd musi posiadać 4 stopnie oraz otwierane mechanicznie podesty robocze.
	

	7.
	Skrytki zamykane żaluzjami bryzo i pyłoszczelnymi wykonane z materiałów odpornych na korozję, umożliwiające zmianę ich aranżacji zamontowane w układzie 2 + 2 + 1. 
	

	8.
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze:
· akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony – głośnik o mocy min. 100 W) zamontowany w atrapie przedniej  umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny oraz transmisję dźwięku z radia samochodowego lub innego urządzenia za pomocą systemu bluetooth
· oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa nisko-profilowa wysokości do 5,5cm w technologii LED koloru niebieskiego z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ” na białym tle. Belka długości dopasowanej do szczerości w całości wypełniona punktami świetlnymi. Z przodu pojazdu  2 lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane w grillu lub za grillem pojazdu; 2x lampa dachowa LED zamontowana w tylnej części pojazdu- źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa.
- Oświetlenie musi posiadać nocny tryb pracy uruchamiany automatycznie w zależności od warunków oświetlenia. ( tryb nocny – zmniejszenie natężenia oświetlenia aby nie powodować oślepiania)      
	

	
	Lusterko rampowe - krawężnikowe  zamontowane z prawej strony pojazdu 
	

	Układ wodny

	1.
	Pojemność wody w pojeździe w przedziale 2.400 l – 3.000 l
	

	2.
	Zbiornik wyposażony w falochrony oraz min. 2 nasady 75W umiejscowione w przedziale autopompy, wlot wody wyposażony w zabezpieczenie przed wypływem wody
	

	3.
	Pojemność środka pianotwórczego min. 100 l.
	

	4.
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją, wyposażona w system smarowania o wydajności min. 1.600 l/min przy ciśnieniu 8 bar.
Autopompa zabezpieczona demontowalną osłoną chroniącą przed zanieczyszczeniami  wraz z min. 2 nasadami tłocznymi W75.
	

	5.
	Konstrukcja układu wodnego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie a wloty ssawne winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.
	

	6.
	Pojazd musi być wyposażony w linie szybkiego natarcia o długości węża min. 50 m na zwijadle elektrycznymi ( wyposażonym w panel sterujący i pilota) oraz manualnym.
	

	7.
	Linia szybkiego natarcia z możliwością podawania wody bez względu na stopień rozwinięcia węża.
	

	Inne

	1.
	Obrys pojazdu wykonany z taśmy odblaskowej modułowej
	

	2.
	Dla pojazdu musi być udzielona 12 miesięczna gwarancja na stałe usterki podzespołów obejmująca:
· silnik bez osprzętu,
· zatarcie wału korbowego,
· utratę ciśnienia tłokowego,
· pęknięcie bloku lub głowicy,
· skrzynię biegów obejmującą w szczególności : utratę lub brak biegów oraz pęknięcie korpusu,
· pompę zakresie: zatarcia, utraty ciśnienia, pęknięcia wirnika lub korpusu,
· reduktora w zakresie przełożenia.
	 




Uwaga !
-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno – użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa  „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

· -Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.
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