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Załącznik nr 1
– Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS PROPONOWANEGO PRODUKTU

Zakup i dostawa przenośnej stacji zasilania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej  na lata 2025–2026.

	
Lp

	
Rodzaj
	
Ilość

	
Opis minimalnych wymagań

	

Marka/model 

	
Parametry proponowanego produktu (wypełnia Wykonawca) – uzupełnić względem parametrów w kolumnie: opis minimalnych wymagań

	1.
	Przenośny magazyn energii
	

1
	Urzędzenie (zestaw) musi być fabrycznie nowy, posiadać opakowanie i wszystkie niezbędne elementy np. kable, by było to już urządzenia gotowe do użytkowania
Wymagania co do elementów posiadanych przez urządzenia:
- moc wyjściowa min. 3600W 
- m.in. 3 porty wyściowe AC 230V; kształt napięcia wyjściowego Czysty sinus
- pojemność akumulatora (baterii): min. 3000 wH
- min. 4000 cykli ładowania 
- typ akumulatora: LiFePO4 (LFP)
-Tryb passthrough / UPS — możliwość jednoczesnego ładowania i zasilania podłączonych urządzeń, przy zachowaniu ciągłości zasilania.
- Częstotliwość 50 Hz
- możliwość wygodnego przenoszenia/przewożenia urządzenia;
- bezpieczeństwo użytkowania tj. ochrona przed przeładowaniem, przepięcierm i zwarciem;
- wielofunkcyjność tzn. możliwość zasilania urządzeń elektronicznych (laptopy, telefony komórkowe, radiostacje, drukarki), sprzętu AGD, narzędzi (np. wiertarki, szlifierka kątowa, piła tarczowa) oraz sprzętu typu nagrzewnica, klimatyzator;
- min. 2 gniazda × USBC (do 100 W każdy) — do ładowania laptopów, tabletów, smartfonów
- min. 2 gniazda × USBA (12 W max per port)
- trwała obudowa, ponieważ urządzenia mogą być użytkowanie w terenie.
- waga urządzenia max: 62 kg
- ładowanie: AC min. 1800W (AC-220-240V), ładowanie samochodowe 12V/8A lub 24/10A
- bezpieczeństwo: BMS, zabezpieczenie przeciążeniowe, ochrona termiczna
Gwarancja m.in. lub dłuższa: 24 miesiące
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